ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электромясорубка бытовая шнековая М31 «АКСИОН» ПРИМА (далее по тексту-электромясорубка) предназначена для приготовления фарша из мяса, рыбы, грибов, измельчения овощей, фруктов, получения пюреобразных масс из ягод, профилирования теста.

Электромясорубка с приставкой-овощерезкой AM 11.03 предназначена для резки продуктов ломтиками, мелкого и крупного шинкования овощей.

Электромясорубка с приставкой-соковыжималкой AM 11.04 предназначена для получения соков с мякотью из мягких овощей, фруктов и ягод, набивки колбасных изделий.

В электромясорубке предусмотрена дополнительная функция «Реверс», позволяющая проворачивать шнек приставки-мясорубки в обратном направлении.

Комплектация и масса электромясорубки с приставками в зависимости от модели приведена в таблице 1 раздела «Комплектность».

При покупке электромясорубки необходимо проверить:

- сохранность заводской пломбы, находящейся на дне привода электромясорубки;

- совпадение заводских номеров на приводе электро­мясорубки, в руководстве по эксплуатации и на упаковке;

- комплектность по разделу «Комплектность»;

- полноту и правильность заполнения свидетельства о приемке и продаже и гарантийного талона, убедиться в том, что в талоне на гарантийный ремонт и в свидетельстве о приемке и продажа правильно и четко проставлен штамп магазина, дата продажи;

- работоспособность электромясорубки кратковре­менным включением привода с присоединенной к нему приставкой-мясорубкой согласно разделу «Порядок работы».

Конструкция электромясорубки предусматривает наличие предохранительного колпачка, предназначенного для защиты электродвигателя и других деталей привода от разрушения при эксплуатационных перегрузках.

Электромясорубка предназначена для эксплуатации в помещении с температурой окружающей среды от + 1 до +35°С.

В случае транспортировки электромясорубки при отрицательных температурах ее эксплуатация допускается только после нахождения в течение не менее 3 часов в помещении с рекомендованным интервалом температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс защиты от поражения электрическим током…………………….II

Номинальная потребляемая мощность, Вт……………………………230

Напряжение питания, В........................................... …………………….....220±22

Частота сети, Гц.............................................................. ………………….50

Производительность, кг/мин, не менее ………………….......................0,85 (51 кг/ч)

Максимальная производительность, кг/мин:

- решетка с мелкими отверстиями……………………….......................1,0 (100кг/ч)

- решетка с крупными отверстиями некруглой формы……………….1,65 (100кг/ч)

Режим работы повторно-кратковременный:

- непрерывная работа, минут, не более………………………………..15

- пауза в работе, минут, не менее………………………….....................15

- непрерывная работа, минут, не более………………………………...15

- пауза в работе, минут, не менее……………………………………….45

- кратковременная работа в режиме «Реверс», секунд, не более…5

Расход электроэнергии за 15 минут работы, кВт-ч, не более……….0,06

КОМПЛЕКТНОСТЬ М31.01

Привод…………………………………………………………..1 шт.

Приставка-мясорубка в сборе………………………………1 шт.

(корпус, шнек, нож, гайка, предохранительный колпачок,

уплотнительное кольцо, решетка с мелкими отверстиями).

Решетка с крупными отверстиями…………………………..1 шт.

Решетка с крупными отверстиями некруглой формы…..1 шт.

Чашка…………………………………………………………….1 шт.

Толкатель……………………………………………………….1 шт.

Предохранительный колпачок………………………………7 шт.

Уплотнительное кольцо……………………………………….1 шт.

Руководство по эксплуатации с перечнем предприятий,

выполняющих гарантийный ремонт…………………………1 шт.

Потребительская тара………………………………………..1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасного использования электромясорубки внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД!

Подключайте электромясорубку только к электри­ческой сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять работающую электромясорубку без присмотра;

- эксплуатировать электромясорубку на наклонной или неустойчивой поверхности;

- пользоваться электромясорубкой для других целей, кроме указанных в данном руководстве;

- пользоваться неисправной электромясорубкой. При повреждении шнура питания во избежание опасности поражения электрическим током шнур должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифи­цированное лицо;

- превышать допустимое время непрерывной работы - 15 минут;

- пользоваться без присмотра электромясорубкой детям и другим недееспособным лицам;

- разбирать привод и вносить изменения в конструкцию электромясорубки;

- погружать привод в воду и мыть его под струей воды;

- очищать приставки от остатков продукта при включенном приводе.

Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией электромясорубки и ее принадлежностей.

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКИ

Электромясорубка состоит из двух основных частей: привода и приставки-мясорубки. Привод обеспечивает вращение шнека приставки-мясорубки. В задней части привода имеется отсек для хранения сетевого шнура и решеток.

Включение привода производится переводом клавиши переключателя в фиксированное положение ON, отключение - переводом клавиши в фиксированное положение О.

Включение привода в режиме «Реверс» производится кратковременным (не более 5 сек.) нажатием на клавишу переключателя со стороны маркировки R.

Не допускается переключение клавиши переключателя электромясорубки из положения ON в положение R и обратно без выдержки в положении О до полной остановки вращающихся частей привода.

Для фиксации приставки-мясорубки на приводе предусмотрен фиксатор. Фиксатор предохраняет от проворота приставку-мясорубку во время работы в режиме «Реверс». Для снятия приставки-мясорубки с привода необходимо нажать на кнопку фиксатора и повернуть приставку-мясорубку по часовой стрелке.

Приставка-мясорубка состоит из корпуса, шнека, предохранительного колпачка, уплотнительного кольца, ножа, решетки, гайки, чашки и толкателя. Приставка-мясорубка комплектуется решетками с мелкими или крупными отверстиями. Применение разных решеток позволяет получить мелкий или крупный фарш.

При установке уплотнительного кольца поверхность с выступом должна быть направлена в сторону предохранительного колпачка.

Предохранительный колпачок защищает механизм электромясорубки от поломки. При случайном попадании в процессе переработки в приставку-мясорубку костей и других твердых предметов, а также при перегрузках привода электромясорубки, вызванных нарушением правил эксплуатации изделия, предохранительный колпачок разрушается, шнек перестает вращаться, а привод продолжает работать в режиме холостого хода.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед первым использованием составные части приставки-мясорубки необходимо вымыть горячей водой с моющим средством, предназначенным для мытья посуды, и просушить.

Корпус привода и шнур питания протереть влажной тканевой салфеткой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для того чтобы электромясорубка служила долго и надежно, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- сборку составных частей приставки-мясорубки производить в строгом соответствии с настоящим

руководством по эксплуатации;

- мясо перед переработкой необходимо разморозить, отделить от костей, сухожилий и нарезать кусочками,

свободно проходящими через горловину приставки-мясорубки. Рекомендуемый размер кусочков мяса 20x20x40 мм. Не допускается попадание костей, хрящей и случайных твердых предметов в мясорубку и переработка замороженного мяса;

- не допускать забивания горловины большим количеством перерабатываемых продуктов. Мясо в горловину приставки-мясорубки следует подавать равномерно по кусочку, при необходимости пользоваться толкателем, не прикладывая при этом чрезмерного усилия.

При случайном попадании костей и твердых предметов в приставку-мясорубку или при неправильной эксплуатации электромясорубки (чрезмерных нагрузках) происходит разрушение предохранительного колпачка. Для замены разрушенного колпачка необходимо снять приставку с привода.

Замену предохранительного колпачка следует производить только после полного удаления остатков сломанного колпачка с вала шнека и из втулки привода. Неудаленные остатки сломанного колпачка могут привести к повторному разрушению предохранительного колпачка.

Выполнение указанных рекомендаций - гарантия длительной и надежной работы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации электромясорубки 1 год с момента се приобретения в магазине. При отсут­ствии в талоне на гарантийный ремонт даты продажи мага­зином гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня выпуска электромясорубки предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока неисправности, проис­шедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно на предприятиях гарантийного ремонта. Перечень предприя­тий, выполняющих гарантийный ремонт, прилагается к руководству по эксплуатации. Отрывной талон на гаран­тийный ремонт остается на предприятии, производившем ремонт.

Изготовитель или его представитель снимает изделие с гарантийного обслуживания, если в результате эксперти­зы будет установлено, что неисправность возникла вслед­ствие нарушения потребителем правил пользования, хра­нения, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребите­лей»).

Внимание! Повторяющиеся поломки предохрани­тельных колпачков свидетельствуют о нарушении по­требителем правил эксплуатации изделия.

Срок службы изделия 5 лет.